Τ'

0 ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΟΗΜ

**Εργαστηριακή άσκηση 2**

□ Έννοιες και φυσικά μεγέθη

Πλεκτρικό ρεύμα - Ένταση ηλεκτρικού ρεύματος - Πλεκτρική τάση - Αντίσταση αγωγού - Αντι­στάτης

*□* ***Στόχοι***

1. Να αποκτήσεις την ικανότητα να συναρμολογείς απλά κυκλώματα ηλεκτρικού ρεύματος.
2. Να εξοικειωθείς με τη χρήση του πολύμετρου.
3. Να επιβεβαιώνεις πειραματικά το νόμο του Ohm σε έναν αντιστάτη.
4. Να διαπιστώνεις πειραματικά ότι η αντίσταση ενός λαμπτήρα δεν υπακούει στο νόμο του Ohm.

□ Θεωρητικές επισημάνσεις

Όταν στα άκρα ενός αγωγού εφαρμόσουμε μια διαφορά δυναμικού, τότε από τον αγωγό διέρχε­ται ηλεκτρικό ρεύμα. Π ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος (εφ’ όσον η θερμοκρασία του αγωγού δια­τηρείται σταθερή) είναι ανάλογη της εφαρμοζόμενης τάσης:

Π πρόταση αυτή είναι γνωστή ως **νόμος του Ohm**.

Το πηλίκο της τάσης που υπάρχει στα άκρα ενός αγωγού προς την ένταση του ηλεκτρικού ρεύ­ματος που διέρχεται απ’ αυτόν ονομάζεται **αντίσταση (R)** του αγωγού. Σύμφωνα με το νόμο του Ohm η αντίσταση ενός αγωγού είναι σταθερή (ανεξάρτητη της εφαρμοζόμενης τάσης).

Ο νόμος του Ohm δεν ισχύει για όλους τους αγωγούς. Για παράδειγμα, μπορούμε εύκολα να δια­πιστώσουμε πειραματικά ότι η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει ένα λαμπτήρα **δεν** είναι ανάλογη της τάσης που εφαρμόζεται στα άκρα του.

Π κατηγορία των αγωγών για τους οποίους ισχύει ο νόμος του Ohm ονομάζονται **αντιστάτες**.

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

□ Απαιτούμενα όργανα και υϊικά

*J* Τροφοδοτικό συνεχούς ρεύματος 0-12 V η μπαταρία 4,5 V (1)

*V* Αντιστάτης 100 Ω (2)

*J* Διακόπτης (3)

*J* Δύο πολύμετρα εργαστηρίου (4)

*J* Καλώδια σύνδεσης (5)

*V* Λαμπάκι 6 Volt (6)

A close-up of a machine

Description automatically generated

Εικόνα 1

1. Συναρμολόγησε το κύκλωμα της εικόνας 2.
2. Κάθε πλακέ μπαταρία των 4,5 V αποτελείται από τρία στοιχεία των 1,5 V το καθένα. Μετάβαλε την τάση της πηγής από 1,5 V έως 6 V, συνδέοντας διαδοχικά στο κύκλωμα το πρώτο στοιχείο, μετά και το δεύτερο, κ.ο.κ. Σημείωσε τις αντίστοιχες ενδείξεις του αμπερόμετρου και του βολτό­μετρου στον πίνακα Α του φύλλου εργασίας.
3. Αντικατάστησε τον αντιστάτη με το λαμπάκι των 6 V και, επαναλαμβάνοντας την πειραματική δια­δικασία που αναφέρεται στα προηγούμενα βήματα 1 και 2, συμπλήρωσε τον πίνακα Β του φύλ­λου εργασίας.

Several electrical devices on a table

Description automatically generated

Εικόνα 2